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Wniosek o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 46 ust.1 i art. 46a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie trzech elektrowni wiatrowych służących do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystanie siły wiatru do obrotu wirnika.

Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie otwartym,o funkcji rolniczej 

w pobliżu miejscowości Jastrzębie, gmina Drzycim ,powiat Świecie.

 Elektrownie zlokalizowano na działce należącej do inwestora (prywatny właściciel) 

w odległości powyżej 430m od najbliższej zabudowy zagrodowej ,w sąsiedztwie drogi gminnej Jastrzębie-Sierosław,na działce nr ew. 7. w obrębie Jastrzębie ,

obręb ewidencyjny Drzycim

w granicach oznaczonych linią ciągłą na załączonej mapie ewidencyjnej 

w skali 1:5 000.  

Jednocześnie na tej samej mapie liniami przerywanymi  zaznaczono obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

                                                                                         Janusz Klimacki

Załączniki:

1. mapa w skali 1: 5000

2. informacja o przedsięwzięciu zgodna z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska / raport o oddziaływaniu na środowisko1.

Załącznik nr 1

Do Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja, której dotyczy wniosek polega na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocach od 500 do 750 kW lub ośmiu elektrowni o łącznej mocy do 2150 kW ,służących do produkcji energii elektrycznej, poprzez wykorzystanie siły

wiatru do obrotu wirnika.

Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie otwartym, o funkcji rolniczej w pobliżu miejscowości Jastrzębie, gm. Drzycim, powiat świecki.

 Elektrownie wiatrowe zlokalizowano na działce należącej do inwestora 

właściciela prywatnego, w odległości powyżej 400 m od najbliższej zabudowy zagrodowej, w sąsiedztwie drogi  gminnej Jastrzębie -Sierosław.

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko,

adres):

 Lokalizacja elektrowni wiatrowych została zaprojektowana na działce:nr 7 obręb Jastrzębie,

o powierzchni 9,4 ha ,której właścicielami są Elżbieta i Janusz Klimaccy

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowę trzech  elektrowni wiatrowych wraz z

niezbędną infrastrukturą techniczną tj. drogami dojazdowymi do wyznaczonych lokalizacji,

placami montażowymi o podbudowie tłuczniowej, liniami kablowymi 15kV oraz

kanalizacją światłowodowej,

Parametry techniczne projektowanych elektrowni wiatrowych 

- moc instalowanej pojedynczej turbiny – 500- 750 kW

- wysokości wieży od poziomu terenu – do 70,0m,

- średnica wirnika trój-skrzydłowego – do 60,0m,

- całkowita wysokość elektrowni wiatrowej - do100,0m,

- pow. zabudowy pojedynczej elektrowni z placem montażowym -ok.500,0m2,

- drogi dojazdowe o minimalnej szerokość - 4,5m,

- linie kablowe 15kV i kanalizacja światłowodowa

Po wybudowaniu elektrowni wiatrowych teren wokół nich zostanie przywrócony do stanu

pierwotnego i będzie użytkowany nadal w sposób rolniczy.

Dotychczas wybudowane zespoły elektrowni wiatrowych o podobnej strukturze są bardzo

dobrze wykorzystywane w przemyśle energetycznym.

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Elektrownie Wiatrowe zlokalizowane w okolicy miejscowości Jastrzębie, w zależności od cen i dostępności na rynku, zostaną  wyposażone w najnowocześniejszych turbiny wiatrowe (nie starsze niż 12 lat) o wysokości piasty do 70m. Turbiny te zostaną zainstalowane na

wieżach rurowych o wysokości j.w., posadowionych na żelbetowych płytach

fundamentowych, promień śmigła nie większy niż 30m, maksymalna wysokość elektrowni

(śmigło w pozycji pionowej) nie przekroczy 100,0m.

Wszystkie elektrownie wiatrowe wykorzystywać będą ruch powietrza do obrotu wirnika i w

ten sposób wytwarzania energii elektrycznej. Produkcja energii (ruch wirnika) rozpocznie się przy

prędkości wiatru ok. 2 m/s, a przy prędkości powyżej 25 m/s nastąpi wyłączenie pracy elektrowni.

Nominalną moc elektrownie osiągną przy prędkości wiatru ok. 12,5 m/sek.

Projektowane elektrownie wiatrowe posiadać będą urządzenia odgromowe oraz oznakowania

informujące o lokalizacji obiektu, ostrzegające statki powietrzne. Dostęp obsługi technicznej

do urządzeń znajdujących się w gondolach na wysokości 100,0m zapewnia się poprzez

zastosowanie drabiny włazowej oraz windy technicznej sterowanej automatycznie

umieszczonych we wnętrzu każdej konstrukcji – wieży rurowej.

4) ewentualne warianty przedsięwzięcia:

W przypadku łatwiejszej dostępności turbin o niższej mocy ,przewiduje się montaż ośmiu turbin o mocach 250 kW. Zarówno wysokości jak i średnice wirników nie będą przekraczały wartości 

z wersji podstawowej tj. odpowiednio wysokość do 70m i średnica do 60m

Uruchomienie elektrowni wiatrowych będzie miało pozytywny wymiar w postaci produkcji

ekologicznej „zielonej energii” - nośnika energii odnawialnej, powodującej zerową emisję

nie zubażającą warstwę ozonową i nie przyczyniającą się do ocieplania klimatu Ziemi.

W przypadku zaniechania budowy elektrowni wiatrowych przyczyniamy się do utrwalania

stanu istniejącego, który nie jest ekologicznie korzystny.

Na podstawie informacji o stosowanej technologii należy uznać, że proponowane

rozwiązania reprezentują wysoki poziom techniczny i pozwalają na dopełnienie standardów

jakości środowiska w najbliższej okolicy.

5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw oraz energii:

zapotrzebowanie na wodę: podczas wykonywania prac budowlano-montażowych

zapewnia się dostawę gotowej mieszanki betonowej z pobliskiej wytwórni  w Swieciu 

na wykonanie płytowych fundamentów,

szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

elektryczną. 10 kW/MW,

cieplną: nie dotyczy

gazową: nie dotyczy

6) rozwiązania chroniące środowisko:

W celu ochrony środowiska i najbliższego otoczenia przed nadmiernym hałasem odsunięto

elektrownie wiatrowe na taką odległość od zabudowy mieszkaniowej aby maksymalnego

poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej nie przekraczał 40dB, a dla zabudowy

siedliskowej 45dB zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem z dnia 29 lipca

2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 13

sierpnia 2004r.).

7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: nie dotyczy

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: nie dotyczy

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych wody opadowe po spłynięciu z powierzchni

wieży i fundamentu wsiąkną do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni, gdzie ich

oddziaływanie na środowisko abiotyczne będzie polegać na lokalnym ograniczeniu

infiltracji wody opadowej do gruntu,

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

wyprodukowana ilość odpadów powstałych przy budowie elektrowni wiatrowych tj.

około 1,2 t. zostanie umieszczona na pobliskim składowisku komunalnym.

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

dwie elektrownie wiatrowe typu GExl 2,5 MW/100
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8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na dużą odległość inwestycji od najbliższej granicy nie występuje jakakolwiek

możliwość oddziaływania transgranicznego oraz wpływ na klimat.

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się

w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nie występują

obszary o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych, ani też dóbr kultury podlegające

ochronie.

Obszar planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych znajduje się poza jakimkolwiek

wyznaczonym, na podstawie ustawy o ochronie, obszarze chronionym.

10) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego

użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony

środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań

technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane

standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Inwestycja budowy elektrowni wiatrowych nie przewiduje utworzenia obszaru ograniczonego

użytkowania, jedynie dla wszystkich analizowanych elementów środowiska zanotowano

ograniczenie uciążliwości inwestycji do granic terenu działki.

